<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="6.2">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="6.35" x2="29.21" y2="6.35" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="6.35" x2="29.21" y2="26.67" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="29.21" y1="26.67" x2="0" y2="26.67" width="0.4064" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="26.67" x2="0" y2="6.35" width="0.4064" layer="20"/>
<hole x="2.54" y="24.13" drill="3.2"/>
<hole x="26.67" y="24.13" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="8.89" drill="3.2"/>
<hole x="26.67" y="8.89" drill="3.2"/>
<hole x="2.54" y="13.97" drill="3.2"/>
</plain>
<libraries>
<library name="avr-6">
<packages>
<package name="DIL14">
<description>&lt;b&gt;Dual In Line Package&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-lstb">
<packages>
<package name="MA08-1">
<description>&lt;b&gt;PIN HEADER&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SparkFun">
<packages>
<package name="1X02_LONGPADS">
</package>
<package name="LED3MM">
<description>&lt;B&gt;LED&lt;/B&gt;&lt;p&gt;
3 mm, round</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="adafruit">
<packages>
<package name="0207/7">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
type 0207, grid 7.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="avr-6" package="DIL14" value="TINY24/44/84-PU"/>
<element name="SV1" library="con-lstb" package="MA08-1" value=""/>
<element name="R2" library="adafruit" package="0207/7" value="LED1"/>
<element name="R1" library="adafruit" package="0207/7" value="LED1"/>
<element name="R0" library="adafruit" package="0207/7" value="10k"/>
<element name="JP1" library="SparkFun" package="1X02_LONGPADS" value=""/>
<element name="LED1" library="SparkFun" package="LED3MM" value=""/>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="14"/>
<contactref element="SV1" pad="3"/>
<contactref element="SV1" pad="7"/>
<contactref element="JP1" pad="2"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="11"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="SV1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="IC1" pad="13"/>
<contactref element="SV1" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="12"/>
<contactref element="SV1" pad="5"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="IC1" pad="10"/>
<contactref element="SV1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="3.3V">
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="R0" pad="2"/>
<contactref element="JP1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RESET">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R0" pad="1"/>
</signal>
<signal name="SCK">
<contactref element="IC1" pad="9"/>
<contactref element="SV1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="MISO">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED1" pad="A"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
